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Scheda tecnica Switch | UTP3306TS-PSB

Switch Ethernet Gigabit PoE+ Gigabit RJ-45 a 1 porta Gigabit SFP a 1 porta a 4 porte





Panoramica

UTP3306S-PSB è uno switch Ethernet Gigabit PoE+ Gigabit RJ-45 a 1 porta Gigabit SFP a 1 porta a 4 porte.

Lo switch fornisce porte Ethernet downlink 4 * 10/100/1000 Base-T PoE + RJ-45, porta Ethernet uplink 1 * 10/100 / 1000Base-T RJ-45 e porta uplink SFP 1 * 1000Base-X. Tutte le porte Ethernet downlink RJ-45 supportano Power-over-Ethernet (PoE+) e forniscono fino a 30 W di potenza per porta.

L'interruttore supporta una modalità CCTV intelligente chiave. In modalità CCTV, supporta la funzione watchdog PoE, che può rilevare e riavviare automaticamente la fotocamera se è bloccata. Può essere ampiamente utilizzato in sistemi di monitoraggio della sicurezza video, progetti di rete, ecc.

Caratteristiche e punti salienti
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Abundant Interfacce

· 4 * 10/100/1000Base-T PoE + RJ-45 (Auto MDI / MDIX) porte 1 * 10/100/1000Base-T RJ-45 (Auto MDI / MDIX) porta 1 * 1000Base-X Porta SFP
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Power-over-Ethernet
· IEEE 802.3af/at

· 30W max per ogni porta, 60W max per intero switch


Design ad alte prestazioni
· Immunità alle sovratensioni 6k V

· Scarico a contatto 6kV, protezione ESD a scarica d'aria 8kV

· Design del guscio metallico

· Installazione su desktop/parete


Modalità Smart con un tasto

· CCTV: la distanza di trasmissione è estesa fino a 250m, ma la velocità è limitata a 10Mbps. Questa modalità supportala VLAN (tutte le porte di downlink sono isolate l'una dall'altra, ma possono comunicare con le porte di uplink), limita la tempesta di rete e il watchdog PoE.
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	Articolo
	
	
	UTP3306TS-PSB
	

	
	
	
	
	
	

	
	Specifiche hardware
	
	
	

	
	Porte di downlink
	
	4 * 10/100/1000Base-T PoE + RJ-45 (Auto-MDI / MDI-X)

	
	
	
	
	

	
	Porte uplink
	
	1 * 10/100/1000Base-T RJ-45 (Auto-MDI / MDI-X)

	
	
	
	
	

	
	
	
	1 * 1000Base-X SFP

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Indicatori LED
	
	1 * Indicatore di alimentazione, 1 * Indicatore di modalità CCTV, 4 * Indicatori di collegamento della porta di downlink , 4 * Downlink Port PoE

	
	
	
	Indicatori, 2 * Uplink Port Link Indicatori

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Modalità CCTV: la distanza di trasmissione è estesa fino a 250 m, ma la velocità è limitata a 10 Mbps.

	
	DIP Switch
	
	Questa modalità supporta VLAN (tutte le porte downlink sonoisolate l'una dall'altra, ma possono comunicare con

	
	
	
	
	porte uplink), frenare la tempesta di rete e il watchdog PoE.

	
	
	
	

	
	Tensione di ingresso
	
	48 ~ 57V CC

	
	
	
	

	
	Consumo energetico
	
	≤65W (a pieno carico incluso PoE)

	
	
	
	

	
	Dimensioni (W*D*H)
	
	135mm * 86mm * 27mm

	
	
	
	

	
	Net Peso
	
	0,3 kg

	
	
	
	

	
	Installazione
	
	Desktop/Montaggio a parete

	
	
	
	
	

	
	Switch Property
	
	
	

	
	Standard
	
	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

	
	
	
	

	
	Modalità di inoltro
	
	Memorizza e inoltra

	
	
	
	

	
	Tabella MAC
	
	8K, supporto auto lguadagno

	
	
	
	

	
	Capacità di commutazione
	
	12 Gbps/non bloccante

	
	
	
	

	
	Velocità di inoltro dei pacchetti
	
	8,9 Mpps

	
	
	
	

	
	Buffer di pacchetti
	
	4Mb

	
	
	
	

	
	Telaio Jumbo
	
	9216 Byte

	
	
	
	
	

	
	Alimentatore
	
	
	

	
	PoE Standard
	
	IEEE 802.3af/at (PSE)

	
	
	
	

	
	Tipo di alimentatore PoE
	
	Estensione finale

	
	
	
	

	
	Assegnazione pin PoE
	1/2(+), 3/6(-)
	

	
	
	
	

	
	PoE Budget
	
	30W max per ogni porta, 60W max per intero switch

	
	
	
	
	

	
	Affidabilità
	
	
	

	
	
	
	
	FCC 47 CFR Parte 15 Classe A

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	EN55032 Classe A

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	IEC61000-4-2, Livello 3: Scarico contatto: ±6kV, Air Discharge: ±8kV

	
	EMC
	
	

	
	
	
	IEC61000-4-3, Livello 2: 3V/m

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	IEC61000-4-4, Livello 2: 1kV

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	IEC61000-4-5, linea a terra: 6kV

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	IEC61000-4-6, livello 2 (0,15 MHz ~ 80 MHz)

	
	LVD
	
	EN 62368-1:2014

	
	
	
	
	

	
	
	
	IN 62328-A11:2017

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Operatorio
	
	-5 °C ~ 45 °C, 5% ~ 95% (senza condensa)

	
	
	
	

	
	Immagazzinamento
	
	-40 °C ~ 75 °C, 5% ~ 95% (senza condensa)

	
	
	
	
	

	
	Certificazioni
	
	
	

	
	Certificazioni
	
	CE, FCC
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UTP3306TS-PSB

Dimensioni (mm)



















Pannello frontale













Pannello posteriore
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Bolla di accompagnamento

Benvenuti a ordinare i nostri prodotti. Dopo l'acquisto, riceverai:

	Articolo
	Quantità

	
	

	
	

	Interruttore
	1 pz

	
	

	Potenza Adapter
	1 pz

	
	

	Cavo di alimentazione CA
	1 pz

	
	

	Accessorio di montaggio
	1 set

	
	

	Guida rapida all'installazione
	1 pz

	
	






Maggiori informazioni

Per ulteriori informazioni, visitare:

www.utepo.net
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SHENZHEN UTEPO TECH LTD.

Sede: 5F, Building B, Tiange Science and Technology Park, NO.2, Luozu Industrial Avenue, Shi'yan Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Cina

Tel: +86-755-83898016-863 o +86-1501-2669-765 (vendite)

E-mail: info@utepo.net (vendite), support@utepo.net (assistenza tecnica)

©2023 SHENZHEN UTEPO TECH LTD. Tutti i diritti riservati.

Versione, V1.0, aggiornato 2023-01-06.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ogni sforzo è stato fatto nella preparazione di questo documento per garantire l'accuratezza dei contenuti, ma tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni in questo documento non costituiscono una garanzia di alcun tipo, espressa o implicita.
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